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第一部分 采购公告
根据《杭州市实业投资集团有限公司生产经营货物服务采购管理办法》等有关规定，以公开招标采购的方式就医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目组织采购，欢迎国内合格的供应商前来参加投标。
1、 项目编号：HFNY-2026-001
二、采购项目的内容、数量、简要规格描述
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	供货服务期
	简要技术要求、用途

	1
	医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目
	1
	项
	自合同签订生效之日起1年
	医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目，具体详见采购文件。


三、供应商资格条件
[bookmark: _Toc30484][bookmark: _Toc22828054][bookmark: _Toc24050272][bookmark: _Toc22827971]3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；
3.2营业执照经营范围应包含节能技术服务、软件开发、智能控制系统、能源管理、物联网技术服务、机电设备或相关业务内容；
3.3投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5本项目不接受联合体投标，实行资格后审。
四、投标报名时间及方式
[bookmark: B16_竞争性谈判文件发售开始日期]（1）报名时间：公告发布之日起至投标截止时间止；
（2）报名方式：杭州市拱墅区和睦路555号华丰集团二号楼市场管理部。
五、获取招标文件时间及方式
（1）获取时间：自2026年8月3日起，在浙江华丰纸业集团有限公司官网（www.hfpaper.com）自行下载。
（2）下载路径：登录网站www.hfpaper.com→“信息公开”→“招标公告”→“招标文件”下载。
（3）售价（元）：0元。
六、投标截止时间：2026年8月7日10时00分整
七、投标地点：杭州市拱墅区和睦路555号华丰集团二号楼三楼会议室
八、开标时间：同投标截止时间。
九、开标地点：同投标地点。
十、投标保证金及交付方式：
1、投标担保金额：无 
[bookmark: _Toc14556][bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc17979][bookmark: _Toc16738][bookmark: _Toc25447][bookmark: _Toc25108]                    
  第二部分 投标须知
[bookmark: _Toc13103][bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc29118][bookmark: _Toc6619][bookmark: _Toc25183]前附表
	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	项目名称
	医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目

	2
	项目实施地点
	浙江省杭州市

	3
	招标人
	招标人名称：华丰综合能源管理（杭州）有限公司
联系人：张腾
联系电话：13958956344
地址：浙江省杭州市拱墅区和睦路555号华丰集团2号楼3楼

	4
	资金来源
	国有自筹

	5
	采购内容
	详见采购公告。

	6
	采购方式
	公开招标。

	7
	资格审查
	采用资格后审。

	8
	投标人资格条件
	详见采购公告。

	9
	供货服务期
	自合同签订生效之日起1年

	10
	质保期最低要求
	质保期为全部设备生产、运输、交货、安装调试验收合格后60个月。

	11
	踏勘现场
	√不组织
□组织，踏勘时间：/；踏勘地点：/

	12
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：/；召开地点：/

	14
	分包
	☑不允许 
□允许

	15
	投标截止时间
	详见采购公告。

	16
	投标人确认收到采购文件澄清的时间
	澄清文件发出后24小时内

	17
	投标人确认收到采购文件修改的时间
	修改文件发出后24小时内

	18
	投标保证金
	无 

	19
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	20
	装订要求
	按照投标人须知11款约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
（1）√不分册装订
□分册装订，共分/册，分别为：/
（2）尽量采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则投标文件将有可能被拒绝。

	21
	投标文件份数
	投标文件正本一份，副本二份，同时提供投标文件电子版（电子文档为纸质文档签字盖章后的扫描件，可以使用电子签章，U盘或光盘形式）一份。

	22
	签字或盖章要求
	按采购文件提供的格式签字或盖章。
投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	23
	投标文件递交地点
	详见采购公告。

	24
	是否退还投标文件
	√否
□是

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标地点

	26
	开标程序
	密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。
开标顺序：按照后送达先开的顺序。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数。

	28
	评标方法及标准
	详见第六章“评标方法及标准”。

	31
	最高投标限价或计算方法
	项目本期概算：400万元，最高限价：投标折扣费率限价100%，基准价详见招标文件第三章“用户需求书”。投标人的投标折扣费率超过最高限价的，将作无效标处理。

	32
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数：2人。

	33
	信用查询
	对评标委员会推荐的中标候选人，合同签订前招标人将有权查询其信用情况，查实推荐中标候选人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的，则取消该中标获选人或中标人的资格。查询网站：信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/）

	需要补充的其他内容

	34
	备注
	1、如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑前同时向招标书面反映，逾期不再受理对采购文件条款提出的质疑。
2、本采购文件中出现的时间均指北京时间。
3、投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。
4、未办理报名手续的投标人参与投标的将被拒绝。


[bookmark: _Toc23194][bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc1577][bookmark: _Toc20202][bookmark: _Toc28340]


一、总 则
[bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Toc91899872][bookmark: _Hlt74730208][bookmark: _Hlt74730112]1.1.项目说明
[bookmark: _Toc91899873]1.1.1项目名称见投标人须知前附表。本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。
1.2.招标人
见投标人须知前附表。
1.3.采购代理
见投标人须知前附表。
1.4.资金来源
见投标人须知前附表。
1.5.采购范围
见投标人须知前附表。
1.6.采购方式
见投标人须知前附表。
1.7.资格审查
见投标人须知前附表。
1.8.投标人资格条件
见投标人须知前附表。
1.9.项目实施期限
见投标人须知前附表。
1.10.质量要求
见投标人须知前附表。
2.1踏勘现场
见投标人须知前附表。
2.2.投标预备会
见投标人须知前附表。
2.3.分包
见投标人须知前附表。
3.偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。
4.投标费用
投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

[bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Toc4580][bookmark: _Toc7414][bookmark: _Toc29058][bookmark: _Toc3063][bookmark: _Toc9715][bookmark: _Toc25807]二、采购文件
[bookmark: _Toc91899880][bookmark: _Hlt74730307]5. 采购文件的构成
5.1 采购文件包括下列文件及附件
第一部分 采购公告
第二部分 投标须知
第三部分 项目技术规范和服务要求
第四部分 合同的一般和特殊条款
第五部分 应提交的有关格式范例
5.2 投标人应认真审阅采购文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。
6. 采购文件的澄清
6.1投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对采购文件予以澄清。
6.2投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
7、采购文件的补充
7.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。
7.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
7.3 若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

[bookmark: _Toc4723][bookmark: _Toc3234][bookmark: _Toc91899884][bookmark: _Toc4985][bookmark: _Toc14962][bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc5849]三、投标文件
8. 投标文件的组成
投标文件一般应当包括以下主要内容：资格证明文件（证明其为合格投标人和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料等），报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表等]，技术商务文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术和服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等）以及电子文档（WORD/WPS/PDF格式）组成。
9. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
10. 投标报价
10.1 标的物：
详见《项目技术规范和服务要求》。
10.2 报价
10.2.1本次采购设置最高限价，详见投标须知前附表。投标人的投标总报价不得超出该最高限价，否则其投标将被否决。
10.2.2投标报价
本项目投标报价交钥匙工程价，包括设备费、材料费、运输费、搬运费、装卸费、保险费、安装、调试、技术指导、人员培训费、差旅费、验收报告费、质保期内维护、维修等所发生的一切费用。
10.2.3 投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价,只投其中部分内容者,其标书将被拒绝。。
10.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标（开标）报价表中的投标报价，应同时修改采购中的相应报价。此修改须符合采购文件要求。
10.2.5投标人成为中标人后，不得将项目进行转包或分包。
投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在前附表规定的询疑截止时间前送达（或传真）招标人，招标人将会统一解答。任何因对本项目的要求理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标报价中。
投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。
10.3 投标货币
投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。
11. [bookmark: _Toc91899887]投标文件的编制：
11.1 投标人的资格证明材料至少应包括：证明其为合格投标人的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料等。
（1）有效的营业执照
（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
（3）纳税证明材料（最近一期）
（4）社保缴纳证明材料（最近一期）
（5）无重大违法记录声明函
注：投标人根据要求提供资格证明文件，未提交或提交不完整，或不满足采购文件要求的将可能会被认定投标无效。
11.2 投标人的报价文件至少应包括以下内容：
（1）投标响应函；
（2）投标（开标）一览表；
（3）投标报价明细清单。
11.3 投标人技术商务文件应至少包括以下内容：针对本项目的技术和服务响应方案，技术和商务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等。
（1）法人授权委托书；
（2）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；
（3）声明书；
（4）公司介绍；
（5）主要业绩证明；
（6）投标人认为需要提供的其它相关资质材料（如果有）；
（7）针对本项目的技术和服务方案；
（8）技术和商务偏离说明表；
（9）廉政承诺书；
（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；
（11）投标人认为需要的其他技术商务文件或说明。
12. 投标保证金
本次采购不设投标保证金    。
[bookmark: _Toc91899892]13. 投标文件修改与撤回
13.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。
13.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。
13.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。
13.4 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
13.5 在投标截止日期与采购文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
14. 投标有效期
14.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。
14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。
14.3 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

[bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Toc32468][bookmark: _Toc20828][bookmark: _Toc5361][bookmark: _Toc12744][bookmark: _Toc86216991][bookmark: _Toc21050][bookmark: _Toc1799]四、投标文件的递交
15. 投标文件的编制和签署
15.1投标文件应当装订成一册，装订必须采用胶装，不得采用活页装订方式（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
15.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
15.3投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标（开标）一览表必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字或盖章。
15.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字予以确认。
15.5 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。不接受活页装订。
16.投标文件的密封和标识
16.1投标文件的正本、副本及电子文档应分开密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。
16.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，投标文件封套还应写明项目名称、投标人名称。
16.3未按本章第16.1项或第16.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。
17.投标文件的递交
17.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
17.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。
17.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
17.4逾期送达的或者未送达指定地点的或未办理报名手续的投标人的投标文件，招标人不予受理。
18.投标文件的修改和撤回
18.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
18.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。
18.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知15、16规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

[bookmark: _Toc91899897][bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc22095][bookmark: _Toc10076][bookmark: _Toc5605]五、开 标
19.开标时间和地点
19.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。
19.2投标人应派授权代表（授权委托人到场的应携带授权委托书和身份证明）参加现场开标活动。
19.3采购代理机构接收投标文件并登记。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或采购代理人）按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。
19.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。
20.开标程序
20.1主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
(6)按照宣布的开标顺序当众开标，清点投标文件正、副本数量。数量符合采购文件要求的进行开标、评标；数量不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认。公布投标人名称及其他内容，并记录在案；
(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；
(8)开标结束。
20.2唱标人应如实按投标文件当众宣读。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。
若招标人宣读的内容与投标文件不符时，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。
[bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Toc91899902][bookmark: _Toc27055][bookmark: _Toc21005][bookmark: _Toc14764][bookmark: _Toc17746][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc29369]六、评 标
[bookmark: _Toc91899903]21. 评标原则
21.1 竞争优选；
21.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；
21.3 价格合理，方案、产品先进可行；
21.4 反对不正当竞争。
22. 评标组织
评标工作由评标委员会负责，评标委员会成员按有关规定组成，组成人数为五人（含）以上单数。
23. 评标纪律
23.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。
23.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。
23.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。
23.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。
23.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
23.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。
23.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。
23.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。
23.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。
23.10 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。
23.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
23.12 在整个评标过程中，投标人企图影响采购结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。
24. 评标办法
24.1 本项目采用综合评分法：评标委员会将对实质上响应采购文件要求的有效投标人的投标报价、技术或者服务水平、履约能力等方面进行综合评审打分。
各有效投标人的综合得分为：资信分+商务分+技术分之和，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
经统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。投标人得分排序：按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成授标意见。
	
	评审因素
	分值
	评 审 标 准

	资信15分

	企业资质与认证
	3
	（1）具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）得1分； （2）具有高新技术企业证书得1分； （3）具有其他相关认证（如ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系等）每项得0.5分，最多1分。 须提供证书复印件，未提供不得分。

	
	类似项目业绩
	6
	投标人近三年（2023年1月1日至今）具有以下类型项目业绩： （1）医药流通企业GSP仓储控温控湿节能项目，每项得2分； （2）其他中央空调节能或仓储环境智能控制项目，每项得1分。 本项最多得6分。须提供合同关键页（含合同首页、标的页、签字盖章页）或验收证明复印件，同一项目不重复计分。

	
	知识产权
	4
	投标人具有与本项目相关的自主知识产权（包括软件著作权、发明专利、实用新型专利等），每项得1分，最多4分。 须提供证书复印件，权利取得方式须为原始取得或合法授权，未提供不得分。

	
	战略协同承诺
	2
	投标人出具书面承诺，承诺中标后积极配合招标人开展客户技术交流、方案编制、项目测算、标杆案例打造、行业推广及标准化产品包建设等战略合作事项。承诺内容完整、具体、可执行的得2分；承诺笼统或存在保留的酌情扣分；未提供承诺的不得分。

	技术标55分
	技术方案总体评价
	25
	根据投标人提供的技术方案（含系统架构、AI算法、设备接入、控制策略、GSP合规保障、应急切换等）进行综合评审：
（1）AI控制能力与算法优化（5分）：算法模型先进性、自适应性、多因素耦合优化能力；方案详实、逻辑清晰、具有创新性的得4~5分；方案基本合理、能基本满足要求的得2~3分；方案简单、缺乏针对性的得0~1分。
（2）系统成熟度与稳定性（5分）：产品成熟度、已有应用案例证明、系统容错机制、运行可靠性保障措施；成熟度高、证明材料充分的得4~5分；一般得2~3分；不足得0~1分。
（3）GSP温湿度合规保障（5分）：合规保障措施完整、应急方案明确、不影响原有监测系统、以合规为首要优先级；措施完善、可操作性强的得4~5分；基本满足得2~3分；存在风险或缺失得0~1分。
（4）设备接入能力（5分）：支持接入设备类型（中央空调主机、水泵、冷却塔、末端、除湿机、新风等）的全面性、接口协议兼容性、扩展性；接入方案详细、覆盖全面的得4~5分；一般得2~3分；不足得0~1分。
（5）应急切换与安全保障（5分）：自动/手动切换机制、故障诊断与恢复能力、不影响客户正常作业；方案可靠、切换迅速、保障有力的得4~5分；一般得2~3分；缺失得0~1分。

	
	服务能力评价
	15
	（1）项目交付实施能力（5分）：投标人针对本项目提出的勘察、设计、施工安装、调试、验收等全流程实施方案的可行性、专业性及项目管理能力；方案详细、流程清晰、人员配置合理的得4~5分；一般得2~3分；不足得0~1分。 （2）运维服务能力（5分）：7×24小时远程保障、故障响应机制（一般故障2小时内响应、重大故障24小时内到场）、节假日专项值班、巡检计划等服务方案；响应及时、措施具体的得4~5分；基本满足得2~3分；不足得0~1分。 （3）长期服务与持续优化能力（5分）：节能数据核算、月度/季度运行报告、系统升级、客户培训、配合招标人进行项目复盘和方案优化等能力；服务内容全面、承诺具体、具有持续改进机制的得4~5分；一般得2~3分；不足得0~1分。

	
	数据安全与隐私保护
	5
	投标人提供的数据安全方案，包括数据脱敏、分级授权、访问控制、数据备份、故障恢复、云平台合规性等内容。方案完整、措施严密、符合法律法规要求的得4~5分；方案基本完整得2~3分；方案简单或存在漏洞得0~1分。

	
	技术方案完整性及响应程度
	10
	投标文件对招标文件第三章“技术规范及服务要求”各项条款的逐条响应情况： （1）完全响应，无偏离且提供详细说明的得8~10分； （2）基本响应，存在少量偏离但能合理说明的得5~7分； （3）部分响应，存在较多偏离或说明不清的得2~4分； （4）未实质性响应或存在重大偏离的得0~1分。

	商务标30分
	投标报价
	30
	投标报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。
本项目投标报价以《采购清单》载明的含税综合单价为基准价，投标人填报的整体折扣费率为投标报价；
满足招标文件要求且投标折扣费率最低的，确定为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价商务标得分=(评标基准价／投标折扣费率)×30%×100。



24.2报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
25. 评审程序
[bookmark: _Toc86216994]25.1评审人员签到：出席评审活动现场人员凭有效身份证件登记、签到。
25.2招标工作人员介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，通报参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件的投标人名单。
25.3推荐组长，组长由评标委员会各成员推选产生。组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。
25.4采购文件及评分细则审阅、确认。
25.5评审
当评审过程中有效投标文件少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。
25.5.1资格审查
评标委员会应依照采购文件的要求和规定首先对投标人的投标资格进行资格审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人的投标资格不满足国家有关规定或采购文件载明的投标资格条件的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行后续审查。
25.5.2符合性检查
评标委员会依据采购文件的规定，对投标文件的完整性、有效性及响应程度进行审查，以确定投标文件是否有效。评标委员会决定投标文件的有效性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
25.5.3详细评审
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
其中，投标报价修正原则如下：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认，投标人不确认的，其投标无效。
25.6投标文件的澄清与补正
25.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人授权代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人授权代表或投标人授权代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。
25.6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
25.6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
25.7授标意见
根据评标细则中的计算方法进行评分汇总计算，排出推荐中标的投标人的先后顺序。投标人得分排序：按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
25.8 投标文件无效情形
资格审查
（1）投标人的投标资格不满足采购文件载明的投标资格条件的。投标人递交的资格证明材料不满足采购文件载明的投标资格条件的，或证明材料不全，视为不满足投标资格条件。 
符合性审查 
（1）投标人与报名时提供的名称不一致的，且未提供证明材料的。
（2）投标文件中未附有效法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的。
（3）未按采购文件的要求签署和盖章的（仅限于投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）。
（4）投标文件未按规定的格式填写导致内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或者投标报价，且未声明哪一个有效。
（6）投标文件正副本数量不足的。
（7）供货（或服务）范围、质量、履行期限等不满足采购文件要求的，或存在招标人无法接受的其他条款的。
（8）投标人不以自己的名义或未按采购文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的。
（9）投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的。
（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（11）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的。
（12）存在其他采购文件中明确将被拒绝或无效的情况。 
25.9 评标报告
[bookmark: _Toc761]评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
[bookmark: _Toc1027][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc4150]七、定 标
26. 定标
[bookmark: _Toc86216995][bookmark: _Toc91899910]26.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标候选人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。
26.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
26.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照采购文件规定的标准和方法审查确认。
26.4招标人核查采购投标情况和定标结果后，向投标人发出中标或采购结果通知书。
27. 中标通知书
[bookmark: OLE_LINK17]27.1 在投标人须知规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc4696][bookmark: _Toc24001][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc9318]八、合同签订及其他
[bookmark: _Toc36110187][bookmark: _Toc91899912]28. 合同授予
28.1本项目的合同将授予按本须知第26款所确定的中标人。
28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。如中标人放弃中标后，剩余有效投标人不具有竞争性的，依法重新组织采购或经批准按其他方式执行。
29. 履约保证
29.1签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四部分“合同条款及格式”规定的履约担保格式与内容向招标人提交履约担保。
29.2中标人不能按本章第29.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
30. 签订合同
30.1中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。
30.2中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将依据国家和采购文件有关规定没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿，招标人可根据28.2的原则另行选择中标人或重新组织采购。
发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的，应退还中标人的投标保证金，并以与投标保证金的相等数额支付给中标人采购违约金。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。
30.3采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。
[bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc25101][bookmark: _Toc7459][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc22814]九、重新采购和不再采购
31.重新采购
有下列情形之一的，招标人将重新采购；
（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
（3）法律规定的其他情形。
32.不再采购
重新采购后递交投标文件的投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人确认后不再进行采购。
需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第3部分 [bookmark: _Toc10084][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc18544][bookmark: _Toc619][bookmark: _Toc1948][bookmark: _Toc8667][bookmark: _Toc37243119][bookmark: _Toc35401305][bookmark: _Toc91899916][bookmark: _Toc11725][bookmark: _Toc20823][bookmark: _Toc25940][bookmark: _Toc1570][bookmark: _Toc21929][bookmark: _Toc13206]项目技术规范和服务要求
1、 [bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc401430404][bookmark: _Toc126130471][bookmark: _Toc447097896][bookmark: _Toc322426882]概况
医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目，本次招标采购1名供应商。
推进华丰综合能源管理（杭州）有限公司在医药流通企业GSP仓储节能领域的业务布局，提升公司在医药仓储控温控湿、合规节能、数字化能源管理等方向的综合服务能力，启动“医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目。本项目采购内容包括AI空间节能系统软硬件产品、算法控制系统、项目勘察设计、安装调试、云平台服务、运行维护、节能数据核算、GSP温湿度合规保障及持续运营服务。
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范
符合采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
采购清单（年度预计采购2000套，按框架协议协议采购，报价按台套单价报）
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	最高投标限价（元）

	终端电能计量表
	ADL400/C
	1
	块
	1800元/套

	冷风机主板
	HS-IFAN-I2
	1
	块
	

	壳体
	JXF-250*300*150 S=0.8
	1
	台
	

	信号灯
	ND16-22DS/4 AC 220V 红
	3
	个
	

	中间继电器
	JZX-22F(D)/2Z AC220V+底座
	1
	个
	

	微型断路器
	NXB-63 2P C10A
	1
	个
	

	接线端子
	TB-1508
	1
	套
	

	4GDTU 网关（3台末端配1台4GDTU网关）
	HS-DTU4-Z
	1
	台
	

	冷风机线控器
	HS-IFAN-P2
	1
	个
	

	环氧头传感器（送风）
	3450 10k 5m
	1
	个
	

	温湿度传感器（回风）
	HS-THT-NS
	1
	个
	

	现场安装费
	KBJ管，电缆线，线槽等
	1
	套
	

	流量费
	4G
	1
	台
	

	云平台资源占用费
	阿里云，华为云
	1
	台
	

	嵌入式软件
	边缘计算
	1
	套
	

	调试部署
	zigbee组网、4G与云平台通讯
	1
	台
	

	年度运维服务
	包含7×24小时远程运行保障、云平台租用、通讯费用、AI模型优化、日常运维、故障处理、节能报告及运行服务
	1
	年
	200元/套/年


一、总体技术目标
中标供应商应通过AI空间节能系统，对医药流通企业GSP仓储控温控湿设备进行智能化、数字化、精细化管理，减少人工经验控制带来的不稳定、不精准和高能耗问题，在保障GSP温湿度合规的前提下，实现节能降耗、运行优化、设备保护和数据可追溯。
系统应适用于以下场景：
1. 医药物流中心；
2. GSP常温库 阴凉库；
3. 其他需要控温控湿的仓储场景。
二、系统功能要求
投标人提供的系统应具备以下功能：
1. 多设备接入能力：支持中央空调主机、水泵、冷却塔、空调末端、除湿机、新风设备等控温控湿设备接入。
2. AI算法优化能力：能够结合室内外温湿度、天气变化、仓储作业模式、设备运行状态等因素，进行智能化控制策略优化。
3. 精细化分区控制能力：支持不同库区、不同楼层、不同房间、不同温湿度要求场景的分区控制。
4. 节能数据核算能力：支持节能前后用电量、节能率、节能收益、运行状态等数据统计和分析。
5. 远程监控能力：支持通过云平台或管理系统查看设备状态、报警信息、运行曲线、节能数据和操作记录。
6. 应急切换能力：系统应支持自动控制与手动控制切换。紧急情况下，不得影响客户正常仓储作业和温湿度合规。
7. 操作可追溯能力：系统应保留登录日志、操作日志、报警日志、策略调整记录和运行数据记录。
8. 报表输出能力：支持按月、按季度、按项目输出节能运行报告、异常分析报告和合规运行辅助报告。
2、 GSP温湿度合规要求
投标人应充分理解医药流通企业GSP仓储温湿度管理要求，并承诺：
1. 系统运行不得影响客户原有温湿度监测系统正常工作；
2. 系统不得擅自篡改、遮蔽、替代客户原有温湿度监测数据；
3. 系统控制逻辑应以保障温湿度合规为第一优先级；
4. 系统应避免因过度节能导致超温、超湿或温湿度波动异常；
5. 系统出现故障时，应及时恢复人工或原有控制模式；
6. 因投标人系统缺陷导致温湿度异常、GSP检查风险或客户损失的，投标人应承担相应整改责任和合同约定责任。
四、数据安全要求
投标人应承诺：
1. 未经招标人或最终客户书面同意，不得擅自调取、复制、外传客户数据；
2. 上传云平台的数据应进行必要脱敏处理；
3. 不得泄露客户名称、仓储布局、药品品类、经营数据等敏感信息；
4. 系统账号应分级授权，关键操作应可追溯；
5. 应具备数据备份、故障恢复和安全防护能力；
6. 涉及第三方云服务的，应使用合法合规的国内云平台或经客户认可的平台；
7. 因投标人原因导致数据泄露或系统安全事件的，投标人应承担相应责任。
五、知识产权要求
投标人应提供以下材料：
1. 专利或软件著作权证书；
2. 行业主管官方机构或行业协会颁布的奖项获认证；
3. AI算法、控制系统、云平台、数据管理系统等自主研发说明，如非自有知识产权，应提供合法授权证明；
4. 不侵犯第三方知识产权的承诺书；
投标人应承诺：本项目所使用的软件、算法、平台、控制逻辑、硬件产品及相关技术成果，不侵犯任何第三方知识产权。如因知识产权争议影响项目实施或给招标人造成损失，投标人应承担相应责任。
六、项目交付及服务能力要求
中标供应商可独立完成如下具体工作：项目实施过程中不得影响客户正常仓储作业、正常发货、正常收货、正常温湿度合规运行。合约期内7*24小时持续服务。
1. 项目现场勘察；
2. 设备台账梳理；
3. 控温控湿系统运行诊断；
4. 节能潜力评估；
5. 技术实施方案编制；
6. 现场施工安装；
7. 系统调试；
8. 试运行；
9. 验收交付；
10. 日常运维服务；
11. 7×24小时远程运行保障；
12. 一般故障2小时内响应；
13. 重大故障24小时内到场，特殊区域可双方另行约定；
14. 重大节假日、高温、台风、暴雨等特殊时期提供远程值班专项保障；
15. 每月提供项目运行分析或节能数据简报；
16. 每季度或按项目需要提供节能运行报告；
17. 配合招标人进行客户沟通、项目复盘、方案优化和续约支持。
三、供货服务期及地址
供货服务期：自合同签订生效之日起1年。
供货地址：招标人指定地点。
三、报价要求
★本项目投标人须按上述采购清单填报整体折扣费率（各项基准价为清单列明的材料含税综合单价），本项目投标折扣费率最高限价为100%，投标人的投标折扣费率超过最高限价的，将作无效标处理。报价按系统产品及服务套单价报价。
四、服务要求
1、投标人必须按招标人要求，按单逐一供货，每单送达时限不超过48小时，定制材料7天内送达。
五、质量、质保及售后服务
1、投标人保证所供商品(包括商品部件、配件)是近一年内生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次采购文件中货物要求所规定的技术参数和质量要求(若投标人提供的商品不满足本次采购文件中货物要求所规定的技术参数和质量要求的，则投标人必须提供满足本次采购文件中货物要求所规定的技术参数和质量要求的且为推荐品牌的商品)，在三包期间如因产品质量问题，投标人应无条件免费退换。
六、验收
1、供货完毕后，由招标人根据国家关于货物验收的有关规定和合同规定进行验收。
2、招标文件条款、投标文件及承诺、厂家设备使用说明及国家有关的质量检验标准均为验收的依据。
七、付款方式
                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、本项目按实际定单支付货款，定单产品到货、验收合格后支付至实际定单的货款，合同的最终结算金额按实际供货量乘以含税综合单价，再乘以投标时的折扣费率进行计算。
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第4部分 合同的一般和特殊条款
（格式供参考，本章内容如与前款约定不符的，以前款约定为准）
 单价招标合同模板

医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务框架合同

合同编号： _______________
签约地点： _______________
签约日期： ____年____月____日
甲方（招标人）：华丰综合能源管理（杭州）有限公司
统一社会信用代码：_______________
法定代表人：_______________
地址：_______________
联系人：_______________
联系电话：_______________

乙方（中标供应商）：_______________
统一社会信用代码：_______________
法定代表人：_______________
地址：_______________
联系人：_______________
联系电话：_______________
鉴于：
1. 甲方拟在医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能领域开展业务布局，需采购具备成熟产品、同类案例、自主知识产权及持续运维能力的系统产品及运行服务。
2. 乙方系具备上述能力的专业供应商，拥有自主知识产权的AI空间节能控制系统及相关产品，具备医药仓储场景项目经验及GSP合规保障能力。
3. 甲方通过公开招标方式确定乙方为本项目中标供应商，双方同意建立战略合作关系。
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方采购乙方AI空间节能系统产品及运行服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条 定义与解释

1.1 “AI空间节能系统” 是指乙方提供的用于医药流通企业GSP仓储控温控湿场景的智能化节能控制系统，包括但不限于AI算法控制软件、数据采集与监控平台、智能控制器/微终端/控制柜、网关、通讯模块、传感器等软硬件产品及配套技术服务。
1.2 “控温控湿设备” 是指客户仓储场景中用于温度、湿度调节控制的设备，包括但不限于中央空调主机、水泵、冷却塔、空调末端（风机盘管、AHU/PAU空调箱等）、除湿机、新风设备等。
1.3 “单个项目” 是指甲方承接的、由乙方提供AI空间节能系统产品及运行服务的具体客户项目（即最终用能单位/业主方）。
1.4 “项目启动书” 是指单个项目设备安装调试完成、系统验收合格后，由甲方、乙方及最终客户共同签署的项目启动运行确认文件。
1.5 “节能年度” 是指单个项目自正式启动运行之日起算，每满12个月为一个节能年度。
1.6 “GSP” 是指《药品经营质量管理规范》（Good Supply Practice）。
第二条 合作内容与范围
2.1 合作内容
乙方按照本合同约定，向甲方提供医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务，具体包括但不限于以下内容：
（1）AI空间节能控制系统产品供应；
（2）控温控湿设备智能控制接入产品（含控制器、网关、通讯模块、传感器等）；
（3）AI节能算法、云平台、数据分析系统；
（4）项目现场勘察、设备台账梳理、运行诊断及节能潜力评估；
（5）技术实施方案编制；
（6）系统安装、调试及验收交付；
（7）医药仓储GSP温湿度合规运行策略制定与保障；
（8）7×24小时远程运行监控与保障服务；
（9）节能数据统计、分析、核算及报告服务；
（10）运行维护、故障处理、现场服务；
（11）项目复制推广过程中的售前技术支持、方案编制及客户技术交流支持。
2.2 合作范围
本合同适用于甲方承接的医药流通企业（包括但不限于医药物流中心、GSP常温库、阴凉库及其他需要控温控湿的医药仓储场景）AI空间节能项目。双方以框架协议+单个项目合同的方式开展合作。
第三条 合同期限
3.1 框架合作期限
本合同框架合作期限为 ____ 年，自 ____年____月____日起至 ____年____月____日止。
3.2 单个项目服务期限
单个项目服务期限根据具体客户项目合同确定，自该项目启动书签署之日起计算。服务期满后，如项目运行效果良好，经双方协商一致，可续签或延长服务期限。

第四条 采购模式与计价方式
4.1 框架采购模式
本合同为框架采购协议。甲方根据实际客户项目落地情况，向乙方下达采购订单/签署项目合同。甲方在本合同框架下不承诺最低采购数量。
4.2 计价方式
本合同采用单价计价方式，按单个项目实际接入并交付运行的控温控湿设备台数作为计价单位。具体单价如下：
1. 设备及安装调试费：________ 元/台，交钥匙工程，一次性收取。
2.年度运维服务费：________元/台/年，运行期按年度收取。
> 注：以上单价均为含税价格，适用税率为 ____%。
4.3 价格说明
4.3.1 设备及安装调试费包含：AI空间节能系统软硬件产品（含控制器/微终端/控制柜、网关、通讯模块等）、智能算法集成、现场勘察费、方案设计费、施工安装费、系统调试费、验收交付费及项目交付所需的全部辅材、人工、管理、利润、税金等一切费用。即乙方按交钥匙工程标准交付并保证系统正常上线运行的全部费用。
4.3.2 年度运维服务费包含：7×24小时远程运行监控服务、AI节能模型设定及运行优化校验、云平台租用费、通讯流量/带宽租用费、日常运行维护、故障远程处理、定期巡检、节能数据核算、月度/季度/年度运行报告编制、远程技术支持等合约期内持续运行保障所需的全部费用。
4.3.3 合同期内，上述单价为固定单价，不因市场行情、原材料价格、人工成本等任何因素变化而调整。
4.4 计价数量确认
单个项目的计费设备台数，以双方共同盘点确认的《设备台账确认单》为准。设备台账应包括设备名称、型号、数量、安装位置等基本信息，由双方项目负责人签字盖章确认。
第五条 订单下达与项目执行
5.1 单个项目启动流程
（1）甲方确认具体客户项目后，向乙方发出《项目启动通知》，内容包括项目概况、客户基本信息、预估设备台数、期望交付时间等。
（2）乙方在收到《项目启动通知》后5个工作日内，配合甲方进行项目现场勘察，完成设备台账梳理和节能潜力评估。
（3）乙方根据勘察结果编制《技术实施方案》和《项目报价单》，提交甲方审核确认。
（4）双方签署单个项目的《项目实施及服务协议》（可采用附件二格式），作为本合同的补充协议。
5.2 项目实施要求
（1）项目实施过程中，乙方应确保不影响客户正常仓储作业、正常发货、正常收货及正常温湿度合规运行。
（2）乙方应在项目合同中约定的交付期限内完成交付。因乙方原因导致交付延误的，乙方应承担相应违约责任。
（3）项目安装调试完成后，双方及客户共同组织验收，验收合格的，签署《项目启动书》。
第六条 付款方式
6.1 设备及安装调试费支付
单个项目设备安装调试完成并通过验收，由甲方、乙方及最终客户共同签署《项目启动书》之日起5个工作日内，甲方向乙方支付该项目对应的全部设备及安装调试费用。
计算公式：应付金额 = 设备及安装调试单价 × 该项目实际交付设备台数
6.2 年度运维服务费支付
年度运维服务费按年度支付，每个节能年度开始之日起5个工作日内，甲方向乙方支付对应项目当年度运维服务费用。
计算公式：应付金额 = 年度运维服务单价 × 该项目实际运行设备台数
首个节能年度的起算日为项目启动书签署日。
6.3 节能收益分成支付
进入AI空间节能收益分成阶段的项目，按照甲方与最终客户确认并实际到账的节能收益进行结算。结算分成比例以双方另行签署的合作协议约定为准。
6.4 开票要求
乙方应在每次付款前向甲方开具等额、合规的增值税专用发票。甲方收到发票后按约定安排付款。乙方延迟开票的，甲方付款时间相应顺延。
6.5 付款方式
银行转账。乙方收款账户信息如下：
- 开户名称：_______________
- 开户银行：_______________
- 银行账号：_______________
第七条 技术标准与质量要求
7.1 系统功能要求
乙方提供的AI空间节能系统应满足以下要求：
（1）多设备接入能力：支持中央空调主机、水泵、冷却塔、空调末端、除湿机、新风设备等控温控湿设备的接入与控制。
（2）AI算法优化能力：能够结合室内外温湿度、天气变化、仓储作业模式、设备运行状态等因素，进行智能化控制策略优化，实现精细化、颗粒度更细的温场调节。
（3）精细化分区控制能力：支持不同库区、不同楼层、不同房间、不同温湿度要求场景的分区独立控制。
（4）节能数据核算能力：支持节能前后用电量对比、节能率计算、节能收益统计、设备运行状态等数据采集、分析和报表输出。
（5）远程监控能力：支持通过云平台或管理端实时查看设备运行状态、报警信息、运行曲线、节能数据和操作记录。
（6）应急切换能力：系统支持自动控制与手动控制灵活切换。紧急情况下，乙方须确保不影响客户正常仓储作业和温湿度合规。手动控制模式下，系统运行不得对客户原有设备及控制系统造成任何不良影响，如因乙方系统切换操作导致客户设备故障或损坏的，相关责任由乙方承担。
（7）操作可追溯能力：系统应完整保留登录日志、操作日志、报警日志、策略调整记录和运行数据记录，保存期限不低于3年。
（8）报表输出能力：支持按月、按季度、按项目输出节能运行报告、异常分析报告和合规运行辅助报告。
7.2 GSP温湿度合规要求
乙方应充分理解医药流通企业GSP仓储温湿度管理要求，并严格遵守以下规定：
（1）系统运行不得影响客户原有温湿度监测系统的正常工作。
（2）系统不得擅自篡改、屏蔽、替代客户原有温湿度监测数据。
（3）系统控制逻辑应以保障GSP温湿度合规为第一优先级，节能优化次之。
（4）系统应避免因过度节能导致超温、超湿或温湿度异常波动。
（5）系统出现故障时，应在最短时间内自动或手动恢复至人工控制或原有控制模式。
（6）因乙方系统设计缺陷、设备故障或操作不当导致温湿度异常、GSP检查风险或客户损失的，乙方应承担相应整改责任和合同约定责任。
7.3 数据安全要求
乙方应严格遵守以下数据安全规定：
（1）未经甲方或最终客户书面同意，不得擅自调取、复制、外传客户任何数据。
（2）上传云平台的数据应进行必要的脱敏处理，不得包含客户敏感信息。
（3）不得泄露客户名称、仓储布局、药品品类、经营数据等商业秘密和敏感信息。
（4）系统账号应分级授权管理，关键操作应可追溯至具体操作人员。
（5）应具备完善的数据备份、故障恢复和安全防护能力。
（6）涉及第三方云服务的，应使用合法合规的国内云平台或经甲方及客户认可的平台。
（7）因乙方原因导致数据泄露或系统安全事件的，乙方应承担全部责任及由此造成的损失。
第八条 交付与验收
8.1 交付内容
乙方在单个项目交付时，应向甲方及客户提供以下资料：
（1）系统设计图纸及技术文档；
（2）设备清单及产品合格证明；
（3）系统操作手册及维护手册；
（4）GSP合规运行策略说明；

（5）验收测试报告；
（6）其他双方约定的交付资料。
8.2 验收标准
以本合同第七条规定的技术标准与质量要求、双方确认的《技术实施方案》及国家/行业相关标准为依据进行验收。
8.3 验收程序
（1）乙方完成系统安装调试后，书面通知甲方和客户进行验收。
（2）甲方和客户在收到通知后7个工作日内组织验收。
（3）验收合格后，三方签署《项目启动书》。
（4）验收不合格的，乙方应在约定期限内完成整改后重新申请验收。
第九条 运行维护与服务
9.1 运维服务内容
乙方在单个项目服务期限内，应提供以下运维服务：
（1）7×24小时远程运行保障。
（2）日常运行状态监控及预警处理。
（3）AI节能模型持续优化及校验。
（4）设备及系统故障诊断与修复。
（5）系统软件升级与安全维护。
（6）数据备份与恢复。
（7）定期巡检（每季度至少一次现场巡检）。
（8）客户操作人员培训。
9.2 故障响应
（1）一般故障：乙方应在2小时内响应，24小时内解决或提供明确的解决方案。
（2）重大故障（指导致系统停机、温湿度失控或影响客户正常作业的故障）：乙方应在2小时内远程响应，24小时内派技术人员到达现场处理（特殊偏远地区经双方协商可适当延长）。
（3）重大节假日、高温、台风、暴雨等特殊时期，乙方应安排远程值班人员，提供专项运行保障。
9.3 运行报告
（1）每月向甲方提供所服务项目的《运行分析简报》或节能数据简报。
（2）每季度或按项目需要，向甲方提供正式的《节能运行报告》，内容包括但不限于：系统运行概况、节能率及节能量核算、温湿度合规情况、设备运行分析、异常事件汇总、优化建议等。
第十条 知识产权
10.1 知识产权归属
乙方保证其提供的AI空间节能系统、软件、算法、控制平台、硬件产品及相关技术成果，均为乙方自主研发或拥有合法授权，不侵犯任何第三方的知识产权。

10.2 授权范围
乙方授予甲方在项目范围内使用相关软件及系统的永久使用权，但不得对软件进行反向工程、反编译或试图获取源代码（双方另有约定的除外）。
10.3 侵权责任
如因乙方提供的产品或技术成果侵犯第三方知识产权，导致甲方或客户被索赔、起诉或遭受其他损失的，乙方承担全部责任，包括但不限于侵权赔偿金、诉讼费用、律师费用及甲方因此受到的全部损失。乙方应自费为甲方取得合法使用权或提供不侵权的替代方案。
第十一条 战略合作义务
乙方在合作期内应配合甲方开展以下战略合作事项：
（1）配合甲方开展客户技术交流和方案演示；
（2）配合甲方编制客户节能方案及项目测算；
（3）配合甲方打造标杆案例并进行行业推广；
（4）配合甲方形成标准化产品包、服务包和报价体系；
（5）配合甲方建立医药流通企业AI空间节能业务能力和知识体系；
（6）提供售前技术支持，包括项目现场踏勘、技术交流、方案编制等；
（7）其他双方协商确定的战略协同事项。
上述售前技术支持，框架合作期限内每年累计不超过 ____ 次（或 ____ 人天）的，乙方不另行收费；超出部分双方另行协商。
第十二条 双方权利义务
12.1 甲方权利与义务
（1）甲方有权按照本合同约定和相关法律法规，对乙方的系统产品质量、服务质量、GSP合规性、数据安全等进行监督和检查。
（2）甲方应按照本合同约定的计价规则和付款节点，及时向乙方支付相关费用。
（3）甲方应为乙方实施项目提供必要的协调配合，包括但不限于协调客户提供设备参数、现场作业条件等必要信息。
（4）甲方有权根据项目实际需要，要求乙方提供额外的服务内容，具体费用由双方另行协商。
12.2 乙方权利与义务
（1）乙方有权按照本合同约定收取相关费用。
（2）乙方应按照本合同约定的技术标准、质量要求和服务标准，保质保量完成系统交付和运行服务。
（3）乙方应确保其提供的产品和服务符合国家法律法规、行业标准及GSP相关要求。
（4）乙方应按照约定对甲方及最终客户的商业秘密和技术资料承担保密义务。
（5）乙方不得将本合同项下的义务擅自转包或分包给第三方。经甲方书面同意的分包，乙方对分包方的行为承担连带责任。
第十三条 保密条款

13.1 保密内容
双方应对合作过程中知悉的对方及最终客户的商业秘密、技术资料、客户信息、项目数据、报价模型、合作模式等承担保密义务。保密信息包括但不限于：
（1）甲方及客户的经营信息、财务数据、商业计划；
（2）甲方及客户的仓储布局、药品品类、供应商及客户信息；
（3）项目技术方案、系统架构、数据报表；
（4）本合同的条款内容及价格信息；
（5）双方书面确认为保密信息的其他资料。
13.2 保密期限
保密义务自本合同生效之日起至合同终止后 5年 内持续有效。涉及商业秘密核心信息的，保密义务持续至该信息进入公有领域为止。
13.3 例外情形
以下情形不属于保密义务范围：
（1）已为公众所知悉的信息；
（2）从合法渠道获得且无保密义务的第三方处获取的信息；
（3）根据法律法规或司法机关/行政机关的要求需要披露的信息（但应提前通知对方）。
13.4 违约责任
任何一方违反保密义务，应向守约方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于直接经济损失及维权合理费用。
第十四条 违约责任
14.1 乙方违约
（1）乙方交付的系统不符合本合同约定的技术标准或GSP合规要求的，甲方有权要求乙方限期整改。整改后仍不合格的，甲方有权解除该项目合同，要求乙方退还已付款项，并支付该项目合同金额 20% 的违约金。
（2）乙方未按约定时限响应或处理故障，每发生一次，甲方有权要求乙方支付 2000元 的违约金。因乙方响应不及时导致客户损失或甲方被索赔的，乙方应承担全部责任。
（3）乙方违反数据安全或保密义务的，应向甲方支付 10万元 违约金，并赔偿因此造成的全部损失。
（4）乙方违反知识产权保证义务，导致甲方或客户被第三方主张权利的，乙方应承担全部责任，并向甲方支付 20万元 违约金。
（5）因乙方系统故障或操作失误导致客户GSP温湿度异常、检查不合格或药品损失的，乙方应承担全部整改费用和赔偿责任。
14.2 甲方违约
（1）甲方未按本合同约定支付款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的 万分之五 向乙方支付违约金，但累计违约金总额不超过应付金额的 10%。

（2）因甲方原因导致项目无法正常实施或交付的，乙方有权相应顺延交付期限，甲方应承担由此增加的合理费用。
14.3 合同解除
（1）任何一方严重违反本合同约定，经书面催告后 30日内 仍未纠正的，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。
（2）乙方提供的产品或服务出现重大质量问题，经整改后仍无法满足GSP合规或基本运行要求的，甲方有权解除本合同及相关项目合同。
（3）合同解除不影响解约前已产生的权利义务，也不影响守约方向违约方主张违约责任的权利。
第十五条 不可抗力
15.1 定义
不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害，战争、动乱、政府行为等社会事件。
15.2 通知与证明
一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力事件发生后 72小时内 书面通知对方，并在 15日内 提供相关证明。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
15.3 合同变更
因不可抗力致使合同目的不能实现的，双方均有权解除合同。不可抗力对单个项目造成影响的，双方协商调整该项目合同执行方案。
第十六条 争议解决
16.1 友好协商
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
16.2 诉讼管辖
协商不成的，任何一方均有权向 甲方所在地 有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条 通知与送达
17.1 通知方式
本合同项下的通知、函件等应以书面形式（包括但不限于电子邮件、传真、快递、挂号信等）送达对方在本合同首部列明的地址或双方另行书面指定的其他地址。
17.2 送达时间
（1）以快递或挂号信方式寄送的，发出后第3日视为送达；
（2）以电子邮件方式发送的，发送成功当日视为送达；
（3）以传真方式发送的，发送成功且收到确认信号当日视为送达。
17.3 地址变更
任何一方变更联系地址的，应在变更前3日内书面通知对方。未及时通知的，按原地址发送的通知仍然有效。
第十八条 合同变更与补充

本合同的任何修改、补充或变更，须经双方协商一致并以书面形式确认，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十九条 合同效力与份数
19.1 合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
19.2 合同份数
本合同一式 陆 份，甲方持 叁 份，乙方持 叁 份，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）


甲方（盖章）： 华丰综合能源管理（杭州）有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：_______________

日期：____年____月____日


乙方（盖章）： _______________

法定代表人/授权代理人（签字）：_______________

日期：____年____月____日


附件一：项目启动书（格式）

项目启动书

项目名称： _______________

项目地点： _______________

客户名称： _______________

启动日期： ____年____月____日


经三方共同确认，乙方已完成本项目AI空间节能系统的安装、调试及验收工作，系统运行正常，各项技术指标达到合同约定及GSP合规要求，即日起正式进入运行服务阶段。

设备台账确认：

合计： ____ 台


甲方确认（盖章）：

代表签字：_______________

日期：____年____月____日


乙方确认（盖章）：

代表签字：_______________

日期：____年____月____日

附件二：单个项目实施及服务协议（格式）

项目实施及服务协议

协议编号： _______________

签署日期： ____年____月____日

项目名称： _______________

客户名称： _______________

项目地址： _______________

本协议为《医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务框架合同》（合同编号：________，以下简称“框架合同”）的组成部分，是框架合同项下针对单个项目的具体实施约定。本协议未约定事项，适用框架合同的约定。

一、项目概况： _______________

二、设备清单及数量： _______________

三、项目交付期限： _______________

四、项目价款： _______________

五、特别约定： _______________
> （如有与本协议不一致的，以本协议为准）

甲方（盖章）： 华丰综合能源管理（杭州）有限公司

代表签字：_______________

日期：____年____月____日


乙方（盖章）： _______________

代表签字：_______________

日期：____年____月____日
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第五部分 应提交的有关格式范例
[bookmark: _Toc2520]一、投标人提交投标文件须知
1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。
5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。
[bookmark: _Toc16674]二、投标文件编制格式及规范要求：
资格证明文件（证明其为合格投标人和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料等）、报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表等]，技术商务文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术和服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等）等三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并装订成一册。



封面                      正本（副本）


医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目
项目编号：





投标人全称（盖章）
年  月  日
[bookmark: _Toc18099][bookmark: _Toc1158][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc9235][bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc21496]
资格证明文件

目录
（1）有效的单位法人证书或营业执照……………………………………………………（页码）
（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函……………………………（页码）
（3）纳税证明材料…………………………………………………………………………（页码）
（4）社保缴纳证明材料……………………………………………………………………（页码）
（5）无重大违法记录声明函………………………………………………………………（页码）
（6）本项目的资格条件要求………………………………………………………………（页码）
注：以上目录是编制投标资格证明文件的基本格式要求，投标人可根据自身情况及采购文件要求进一步细化。

[bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc14274][bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc5915]
一、有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖公章）
 


二、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
我方郑重承诺，我方具有医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目项目（项目编号：）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人（公章）：
日期：     年  月   日

三、纳税证明材料（复印件加盖公章）




四、社保缴纳证明材料（复印件加盖公章）




6、 
7、 
五、无重大违法记录声明函

华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
我公司在参加本次采购项目谈判活动中，作出如下承诺：
一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
二、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、提供的相关文件均真实、有效，并具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金。
如有虚假，招标人可取消我方任何资格（谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。
投标人（公章）：
日期：     年  月   日

六、本项目的资格条件要求
（根据招标公告本项目的资格要求提供相应的材料）

60
报价文件

目录
（1）投标响应函……………………………………………………………………………（页码）
（2）投标（开标）一览表…………………………………………………………………（页码）
（3）报价明细分项表………………………………………………………………………（页码）


一、投标响应函
华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]                            （投标人全称）授权                 （全权代表姓名）             （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目（项目编号：）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在投标须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本 壹 份，副本 贰 份。具体内容为：
（1）报价文件和电子文档；
（2）技术商务文件和资格证明文件；
（3）投标须知要求投标人提交的全部文件；
（4）本次投标无投标保证金；
（5）按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标（开标）一览表；
（6）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；
（7）保证遵守采购文件中的其他有关规定。
3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。
7、如我方中标：
（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有供货及服务内容。
（4）我方承诺接受你方对供货数量的调整。
8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（1） 	（其他补充说明，如有）。


公  司  盖  章： 
法定代表人签字或盖章：                   
授权委托人签字：                                    
联 系 人：                     
联系电话：                     
联系地址：                                                    
邮政编码：                     
传真号码：                      
日    期：        年  	 月    日
注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。


















[bookmark: _Toc11472]
二、投标（开标）一览表
华丰综合能源管理（杭州）有限公司、浙江科佳工程咨询有限公司：
按你方采购文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为的采购文件[项目名称：医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目]项目的实施。
开标一览表（单位均为人民币元）
	序号
	采购项目
	数量（套）
	单价
	总价
	响应要求
	备注

	1
	AI空间节能运行系统终端设备（含安装）
	2000
	          （元/套）
	           （元）
	兜底2年内节能收益超出系统产品采购成本
是  否
	

	2
	AI空间节能系统运行服务
	2000
	       （元/套/年）
	       （元/套/年）
	运行服务费在节能收益中扣取  
是  否
	



1、投标人可自行补充报价详细分析表，格式自拟。

法定代表人签章：                   	
授权委托人签字：                      
公  司  盖  章:                       
联 系 人：                    。联系电话:                 。
联系地址：                                                        。
邮政编码：                     传真号码：                         。
日    期：        年     	月 		日
三、投标价格组成明细表
投标价格组成明细表
项目名称：                    项目编号：                          （价格单位：元人民币）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元/人民币）
	合价
（元/人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（人民币/元）
	


注：1、本表可根据实际情况扩展。“投标总价”应与开标一览表“投标总价”对应。2、本项目投标报价交钥匙工程价，包括设备费、材料费、运输费、搬运费、装卸费、保险费、安装、调试、技术指导、人员培训费、验收报告费、质保期内维护、维修等所发生的一切费用。


标人全称（盖单位公章）：
日期：

[bookmark: _Toc24935][bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc30416]
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技术商务文件

评分索引
（仅供参考）
	评审内容及评分细则
	响应情况
	自评分
	所在页码

	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







目  录
[bookmark: OLE_LINK11]（1）法人授权委托书………………………………………………………………………（页码）
（2）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………………（页码）
（3）声明书…………………………………………………………………………………（页码）
（4）公司介绍………………………………………………………………………………（页码）
（5）主要业绩证明…………………………………………………………………………（页码）
（6）相关资质材料…………………………………………………………………………（页码）
（7）针对本项目的技术和服务方案………………………………………………………（页码）
（8）技术和商务偏离说明表………………………………………………………………（页码）
（9）廉政承诺书……………… ……………………………………………………………（页码）
（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明……………………………………………（页码）
（11）认为需要的其他技术商务文件或说明………………………………………………（页码）
注：以上目录是编制投标技术商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。


一、授权委托书
华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
兹委派我公司                先生/女士（身份证号：           ，其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           ），代表我公司全权处理华丰综合能源管理（杭州）有限公司医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目（项目编号：    ）投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年 月  日起至     年  月  日止。
被授权委托人无转委托权。

投标人名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人身份证号：
签发日期：     年  月   日

注：授权委托书应按上述内容及格式填写，不得修改。


二、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件加盖公章）




三、声明书
华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
本单位自愿参加医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目（项目编号：      ）采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的资格证明文件、投标报价文件、技术商务文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。
同意此次采购文件中的各项内容。
同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。
本单位如中标，保证按照采购文件的要求如期足额缴纳采购代理服务费，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。
投标人名称（盖章）：
                                       日期：     年  月   日

四、投标人情况介绍
（由投标人自行编制）

五、主要业绩证明（复印件加盖公章）
（根据采购文件要求自行编制）
附：相关项目业绩一览表、业绩证明材料。

六、相关资质材料（复印件加盖公章）（如有）
附表：本项目投标人的资质情况表
	资质要求
	投标人响应情况

	其他评审所需资质
	资质级别
	资质名称
	资质级别
	颁证机构
	证书有效期（起止年月）
	证书复印件所在页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交采购文件要求提供的相关证明材料并注明所在投标文件页码。复印件加盖公章。

七、针对本项目的技术和服务方案
（根据采购文件要求自行编制）


八、技术和服务偏离说明表
（根据采购文件要求自行编制）
项目名称：医药流通企业GSP仓储控温控湿AI空间节能系统产品及运行服务采购项目  
项目编号：
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
                                       日期：     年  月   日




九、廉政承诺书
华丰综合能源管理（杭州）有限公司：
为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：
一、不与招标人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。
二、不向招标人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。
三、不向监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。
四、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。
五、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。
如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：
                                       日期：     年  月   日

十、对采购文件中有关条款的拒绝声明
（根据采购文件要求自行编制）
投标人名称（盖章）：
                                       日期：     年  月   日

十一、其他技术商务文件或说明
（根据采购文件要求自行编制）

投标人名称（盖章）：
                                       日期：     年  月   日


